Die Vario Modul Etage

Die Vario Modul Etage (90360) ist die perfekte und platzsparende Ergänzung zum großen Stadthaus (90350), um diese um eine oder mehrere Etagen zu ergänzen. Aufgrund der variablen Gestaltung der Innenräume können zusätzliche Vario Modul Etagen sowohl als Ladenzeile, als Keller und Garage oder als Einliegerwohnung gestaltet werden: Ihrer Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt :-)

Das Vario Modul Haus:

Zudem kann die Vario Modul Etage natürlich auch als eigenständiger Raum z.B. als Klassenraum, Konzertsaal, als Ladenzeile oder als mehrstöckiges Haus, bestehend aus mehreren Vario Modul Etagen 90260, 90360 oder 90560 aufgebaut und eingerichtet werden.

Die perfekte Kombination: Die in der Breite identische, aber um 10 cm kürzere Vario Modul Etage #90560 kann als Obergeschoss, mit der Vario Modul Etage #90260 als Erdgeschoss, perfekt kombiniert werden. Im Ergebnis entsteht so ein Vario Modul Haus - mit einem zusätzlichen Balkon, siehe Bild.

Beschreibung: Die Vario Modul Etage: Ein Konzept - Drei Varianten:

Die "Vario Modul Etage" bietet eine Raumhöhe von 28 cm. Die Aufteilung des Innenraums kann mittels frei positionierbaren Zwischenwänden nach Belieben gestaltet werden. Alle Räume sind von vorne zugänglich und werden nicht durch eine Fassadenfront verdeckt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Artikel-Nr.** | **Vario Modul Etage** | **Abmessungen (LxHxT)** |
| MM-90260 | passend zur Villa Tara (MM-90250) | 115 x 29,6 x 38 cm |
| MM-90360 | passend zum großen Stadthaus (MM-90350) | 126 x 29,6 x 34 cm |
| MM-90560 | passend zum Wandhaus (MM-90550), alternativ auch als Obergeschoss zur Vario Modul Etage MM-90260 einsetzbar. | 105 x 29,6 x 38 cm |
|  |  |  |
| MM-90120 | Zwischenwand für MM-90360 mit Tür-ausschnitt für die Paneel-Tür (MM-60070). | 29,6 x 28,0 x 0,9 cm |
|  |
| MM-90270 | Zwischenwand für MM-90260 und MM-90560, mit Türausschnitt für die Paneel-Tür (MM-60070). | 33,6 x 28,0 x 1,0 cm |  |
|  |

Staubschutz:

Die Vario Modul Etage ist so konzipiert, dass vor den Seitenwänden ausreichend Platz ist, damit eine 3 mm starke Glasplatte auf der Bodenplatte abgestellt werden kann. Die Sicherung der Glasplatte erfolgt mittels einer kleinen Schraube, die unmittelbar vor der Glasplatte von unten in die Deckenplatte geschraubt wird. Eine entsprechend zugeschnittene Glasplatte, mit geschliffenen Kanten, ggf. entspiegelt, erhalten Sie bei dem Glaser ihres Vertrauens.

Fenster und Türen für die Seitenwände:

Die zwei Seitenwände besitzen im Standard Türausschnitte zum Einbau der französischen Flügeltür (MM-60110). Mit Hilfe verschiedener "MDF Holz-Einleger", die Teile des Lieferumfangs sind, kann die Größe des Türausschnitts für eine Seitenwand derart angepasst werden, dass alternativ auch folgende Türen & Fenster passen: Die "Eingangstür mit Spitzdach" (MM-60050), die "Innentür mit Fenster und Oberlicht" (MM-60180), das viktorianische Fenster (MM-50160) oder das Patrizier Fenster (MM-50170). Zum Einbau des großen "Eingangsportals mit Seitenfenstern" (MM-60130) oder des großen Patrizier Atelierfensters (MM-50210) muss lediglich der standardmäßige Türausschnitt etwas vergrößert werden. Eine detaillierte bebilderte Beschreibung zum Einbau der Fenster und Türen ist Teil der Bauanleitung.

Zwischenwände:

Darüber hinaus werden zwei Zwischenwände mit Türausschnitt für die Paneel-Innentür (MM-60070) mitgeliefert. Zusätzliche Zwischenwände, mit Türausschnitt, können unter der Artikel-Nummer MM-90120 bestellt werden.

Die verdeckte Verkabelung:

Mit Hilfe von achten beigefügten Flachleisten, die zusätzlich auf das Dach geleimt werden, entstehen Zwischenräume, quasi ein doppelter Boden, auf die ein vorhandenes Puppenhaus (Stadthaus) oder alternativ eine weitere Vario Modul Etage (MM-90360) aufgesetzt werden kann, so dass ausreichend Platz für zu verlegende Lampenkabel vorhanden ist.

Lieferumfang:

Der Bausatz wird mit einer umfangreich bebilderten Bauanleitung, Einrichtungsvorschlägen und allen Plattenzuschnitte aus MDF Material (Mitteldichte Faserplatten) für den Aufbau einer Vario Modul Etage geliefert. Die Seitenwände, Decken- und Bodenplatte sind mit präzisen gefertigten Nuten versehen, die einen einfachen Zusammenbau der Vario Modul Etage garantieren. Darüber hinaus sind zwei frei positionierbare Zwischenwände enthalten sowie drei MDF Holz-Einleger, die zur Verringerung eines Türausschnitts der Seitenwände eingesetzt werden können, sowie 8 Flachleisten und eine Tube Holzleim.